Instrukcja istalacji sterowników interfejsu USB

1. Przed podłączeniem interfejsu USB należy uruchomić progam "CDM 2.04.06.exe",
   który zainstaluje sterowniki urządzenia. 

2. Następnie podłączyć interfejs, który powinien zostać po chwili wykryty jako nowy port COM.
   
Od tego momentu można uruchamiać oprogramowanie diagnostyczne LPG.

